		Załącznik nr 7 do zaproszenia
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia     

Zakres robót budowlanych obejmuje :

1. Remont budynku Muzeum Historycznego - Pałac w Dukli polegający na remoncie i przebudowie pomieszczeń z wydzieleniem sanitariatów dla zwiedzających oraz dostosowaniem sanitariatu dla osób niepełnosprawnych mieszczących się na parterze budynku Muzeum Historycznego - Pałac w Dukli, ul. Trakt Węgierski 5, działka o nr ewid. 27/4; zgodnie z dokumentacją  techniczną i Przedmiarem robót z lipca 2025 r. opracowaną przez Zakład Usługowy Robert Niemczyk. Remont i przebudowa pomieszczeń z wydzieleniem sanitariatów dla zwiedzających w tym jeden sanitariat z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych dostosowuje budynek do wymogów użytkowania przez osoby niepełnosprawne przez wprowadzenie szerokości otworów drzwiowych, wydzielenie kabiny dla osób z dysfunkcją ruchu, poruszających się ba wózku. Nastąpi również polepszenie parametrów przyczepności posadzki podłoża, zwiększenie doświetlenia całej powierzchni sanitariatu światłem sztucznym, poprawę stanu higienicznego pomieszczenia przez zmianę elementów wykończeniowych i wyposażenia sanitariatu. 

2. Budynek wolnostojący będący od 1984 r. siedzibą Muzeum Historycznego - Pałac w Dukli jest wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Ściany zewnętrzne budynku pochodzą z poł. XVII w. Ławy fundamentowe. stopy i mury fundamentowe żelbetonowe. Budynek o czterech kondygnacjach nadziemnych z częściowym podpiwniczeniem. Konstrukcja budynku murowana, ściany zewnętrzne z cegły i pustaków o gr. powyżej 29 cm. Ściany wewnętrzne z cegły ceramicznej o różnej grubości. Stropy, słupy i podciągi żelbetonowe. Istniejąca klatka schodowa żelbetonowa monolityczna, obudowana, trzybiegowa. Obiekt posiada dach mansardowy. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków decyzją WKZ w Krośnie nr A-1164 (stary A-276 z 2 kwietnia 1992 r). Ponadto zespół pałacowo-parkowy w Dukli objęty jest ochroną w ramach historycznego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków decyzją Podkarpackiego WKZ nr A-1819 z 13 marca 2024 r.  Zespół pałacowo-parkowy jest cennym przykładem architektury rezydencjonalnej w skali kraju.

3. Opis według przedmiaru robót z lipca 2025 r.:
Roboty remontowe polegają na robotach budowlanych w zakresie:
a)  roboty budowlane:
- demontaż stolarki drzwiowej w ilości 3 szt.,
- rozbiórka istniejących ścianek działowych,
- skucie okładzin i tynków ścian oraz sufitu,
- rozbiórka posadzki z terakoty oraz warstwy wyrównawczej, izolacji przeciwwilgociowej 
   oraz warstwy ocieplenia i chudego betonu,
- wymiana stolarki drzwiowej z poszerzeniem otworu wraz z montażem nadproża stalowego 
   do sanitariatu NPS,
- wykucie w ścianie otworu na drzwi wraz z montażem nadproża stalowego do sanitariatu 
   ogólnodostępnego,
- wydzielenie pomieszczenia sanitariatu dla osób niepełnosprawnych oraz sanitariatu 
   ogólnodostępnego poprzez wymurowanie ścianki działowej gr. 12 cm,
- wykonanie tynków ścian i sufitów,
- wykonanie nowej posadzki z podsypki piaskowej, chudego betonu, izolacji p.wilgociowej z 
   papy termozgrzewalnej, warstwy ocieplenia ze styropianu gr. 15 cm, posadzki cementowej 
   gr. 6 cm z ułożeniem posadzki z płytki gresowej w odcieniu piaskowym, płytka duża 
   prostokątna 60x60 cm, antypoślizgowa,
- wykończenie powierzchni ścian od wys. ościeżnicy glazurą, płytka duża np. 30x60 cm w 
   układzie poziomym, odcienie piaskowe z pasami brązu, podkreślające lokalizację urządzeń
   kolorystykę należy uzgodnić z inwestorem,
- sufit i ściany powyżej 2,10 m - malowanie emulsyjne w kolorze kości słoniowej,
- osadzenie stolarki drzwiowej i skrzydeł pełnych z kratka nawiewową,
- wydzielenie kabiny ustępowej w sanitariacie ogólnodostępnym przez montaż ścianki z płyty 
   HPL,
- wykonanie zabudowy instalacji kanalizacyjnej oraz osprzętu sanitarnego płytami g-k na 
   ruszcie metalowym gr. 12,5mm, wodoodporną,

b) roboty instalacyjne:
- demontaż istniejącej armatury oraz osprzętu,
- demontaż starej instalacji kanalizacyjnej z rur żeliwnych,
- przerobienie starej instalacji kanalizacyjnej z dostosowaniem do nowej lokalizacji osprzętu z 
  wykorzystaniem rur kanalizacyjnych PVC,
- demontaż instalacji ciepłej i zimnej wody,
- przerobienie instalacji gazowej,
- przerobienie instalacji ciepłej i zimnej wody z dostosowaniem do nowej lokalizacji osprzętu
- montaż armatury i osprzętu,

c) roboty elektryczne:
- wykonanie instalacji elektrycznej w zakresie dostosowania do zmiany układu i wymogów modernizowanych pomieszczeń,

d) montaż wyposażenia:
- 2 szt. dozowniki ze stali nierdzewnej na mydło w płynie do rąk 0,8 litra - przy każdej umywalce,
- 2 szt. dozowniki do papieru toaletowego ze stali nierdzewnej zamykane na kluczyk z 
   wizjerami ilości papieru - przy każdym kompakcie WC,
- 2 szt. kosze na śmieci łazienkowe - 5 litrów wykonane ze stali nierdzewnej satynowej,
- przy wykonywaniu umywalek (2 szt.) należy zastosować syfony chromowo-niklowe (2 szt.),
- szczotki do miski ustępowej (2 szt.),
- miski ustępowe: bez kołnierzowe wyposażone w wolno opadające deski sedesów (2 szt.),
- w łazience dla NPS nad umywalką lustro regulowane 60x40 cm,
- w łazience ogólnodostępnej lustro 60x40 wklejone i zlicowane z powierzchnią płytek 
[bookmark: _GoBack]   ściennych;
- w łazience dla NPS pochwyty ścienne stałe i uchylne (łącznie 4 szt.) śr. 32 mm malowane 
   proszkowo w kolorze białym

Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowalnych zawiera przedmiar robót, załączony do zapytania ofertowego.


5. W pracach remontowych należy uwzględnić:
-Decyzje nr K-IRN.5142.265.2025.KH Wojewódzkiego Urzędu Konserwatora Zabytków zs. w 
  Przemyślu Delegatura w Krośnie z dn. 27.08.2025 r.
-Decyzje nr K-IRN.5142.265.2025.KH Wojewódzkiego Urzędu Konserwatora Zabytków zs. w 
  Przemyślu Delegatura w Krośnie z dn. 21.10.2025 r. (sprostowanie do decyzji z 27.08.2025 
   r.)
- Opinie sanitarną PSNZ.9022.8.13.2025 r. z dn. 11.09.2025 r.


Dokumentację powykonawczą należy wykonać w 3 egzemplarzach. Ponadto wszystkie opracowania należy przekazać Zamawiającemu dodatkowo na nośniku elektronicznym lub adres e-mail: muzeum@dukla.pl

Dokumentacja powykonawcza powinna spełniać wymagania określone w:
1. Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2024r., poz. 725),
2. Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454),
3. Inne przepisy mające zastosowanie w danym zakresie opracowania wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami, sprawdzenie rozwiązań w zakresie wynikającym z przepisów, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami.


Załączniki – dokumentacja techniczna z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami:
1. Plan zagospodarowania terenu
2. Projekt architektoniczno-budowlany 
3. Projekt techniczny 
4. Przedmiar robót
5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 



Sporządził:
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